root

Lawrence

Joyee

home

boot

etc

bin

/

配置网络

设置静态IP地址

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-网络接口名称

BOOTPROTO=”static”

ONBOOT=”yes”

IPADDR=”192.168.1.1”

NETMASK=””

GATEWAY=””

DNS1=””

1 TYPE="Ethernet"

2 PROXY\_METHOD="none"

3 BROWSER\_ONLY="no"

4 BOOTPROTO="DHCP"//引导协议 DHCP NONE STATIC

5 DEFROUTE="yes"

6 IPV4\_FAILURE\_FATAL="no"

7 IPV6INIT="yes"

8 IPV6\_AUTOCONF="yes"

9 IPV6\_DEFROUTE="yes"

10 IPV6\_FAILURE\_FATAL="no"

11 IPV6\_ADDR\_GEN\_MODE="stable-privacy"

12 NAME="ens33"

13 UUID="e153b7e0-1810-4976-8b02-1165bfe2f005"

14 DEVICE="ens33"//网卡名

15 ONBOOT="yes”//启动网卡，否则无法联网

配置所有vim：/etc/vimrc

配置个人vim，相应用户的家目录手动创建 ~/.vimrc

用vim对某个文件的所有操作被记录在~/.viminfo，系统自行创建。

vim /root/.bashrc

添加:

export EDITOR=/usr/bin/vim

退出当前用户, 再进入, 问题解决

set cursorline “当前行下划线